Опорная межевая сеть

 Управлением Росреестра по Республике Мордовия информирует, что в кадастровом округе «Мордовский» для ведения единого государственного реестра недвижимости, проведения землеустройства, государственного мониторинга, осуществления геодезических и картографических работ, инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, осуществлении иных специальных работ с 10 сентября 2007 года введена местная система координат СК-13. Геодезической основой для создания опорной межевой сети являлась государственная геодезическая сеть, а также геодезическая сеть специального назначения. Под местной системой координат понимается условная система координат, устанавливаемая в отношении ограниченной территории, не превышающей территорию субъекта Российской Федерации. В целом по Республике Мордовия заложено порядка 5600 опорных межевых знаков, на которые имеются абрисы их местонахождения. На Росреестр возложен контроль за сохранностью опорных межевых знаков. 
Предоставление сведений о пунктах опорной межевой сети осуществляется Управлением Росреестра по Республике Мордовия. Для получения сведений об опорной межевой сети необходимо представить заявление по форме утвержденной приказом Министерства экономического развития России от 14.11.2006 №376. Кроме того к заявлению юридические лица прикладывают копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписку из реестра членов саморегулируемой организации и техническое задание. Физические лица прикладывают квалификационный аттестат кадастрового инженера. Документы государственного фонда данных предоставляются в виде выписок или копий.
Главный специалист-эксперт отдела кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и мониторинга земель, по контролю (надзору) в сфере СРО 
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